Sikaplan® G-18
IZJAVA O LASTNOSTIH Št. 40914586

1	ENOTNA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TIPA PROIZVODA:	40914586
2	PREDVIDENA UPORABA:	EN 13956:2012 / SIST EN 13956:2013 Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh
3	PROIZVAJALEC:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	POOBLAŠČENI ZASTOPNIK:	Sika d.o.o. Prevale 13 1236 Trzin
5	SISTEMI OCENJEVANJA IN PREVERJANJA NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI:	Sistem 2+ Sistem 3

6a	HARMONIZIRANI STANDARD:	EN 13956:2012 / SIST EN 13956:2013
Priglašeni organi:	1213, 0672

7	NAVEDENE LASTNOSTI
Bistvene značilnosti	Lastnosti	AVCP	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred E	Sistem 3	EN 13956:2012 SIST EN 13956:2013
Vodotesnost	Ustreza	Sistem 2+
Natezne lastnosti:
Natezna trdnost vzdolžno (md)1) prečno (cmd)2)	≥ 1000 N / 50 mm ≥ 900 N / 50 mm	Sistem 2+
Raztezek Vzdolžni (md)1 Prečni (cmd)2	≥ 15 % ≥ 15 %	Sistem 2+
Odpornost na preboj korenin	NPD	Sistem 2+
Odpornost na statične obremenitve Mehka podlaga Trda podlaga	NPD	Sistem 2+
Odpornost na udarce Mehka podlaga Trda podlaga	≥ 500 mm ≥ 800 mm	Sistem 2+
Odpornost proti trganju vzdolžno (md)1) prečno (cmd)2)	≥ 150 N ≥ 150 N	Sistem 2+
Moč stika:
Odpornost na razslojitev	Porušitev: C, ni porušitve v stiku	Sistem 2+
Strižna trdnost stika	≥ 600 N / 50 mm	Sistem 2+
Odpornost na UV sevanje	Ustreza (> 5’000 h / Razred 0)	Sistem 2+
Zmožnost prepogibanja pri nizkih temperaturah	≤ -25 °C	Sistem 2+
Nevarne snovi	NPD	Sistem 2+

1 md = machine direction (smer stroja)

2 cmd = cross machine direction (prečno na smer stroja)

8	USTREZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA IN/ALI SPECIFIČNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj. Podpisal za in v imenu proizvajalca:
Mitja Velikanje Vodja tehnične službe Trzin, 21.julij 2020	Primož Mubi Prodajni inženir Trzin, 21.julij 2020

Konec informacij v skladu z uredbo (EU) št. 305/2011

SORODNE IZJAVE O LASTNOSTIH

Ime proizvodov	Harmonizirane tehnične specifikacije	Številka izjave o lastnostih
Sikaplan® G-18:1011	EN 13956:2012 / SIST EN 13956:2013	98197176

07
Sika Services AG, Zurich, Switzerland
DoP št. 40914586
EN 13956:2012 / SIST EN 13956:2013
Priglašeni organ 1213, 0672
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh
Odziv na ogenj Razred E Vodotesnost Ustreza Natezne lastnosti: Natezna trdnost vzdolžno (md)1) prečno (cmd)2) ≥ 1000 N / 50 mm ≥ 900 N / 50 mm Raztezek Vzdolžni (md)1 Prečni (cmd)2 ≥ 15 % ≥ 15 % Odpornost na udarce Mehka podlaga Trda podlaga ≥ 500 mm ≥ 800 mm Odpornost proti trganju vzdolžno (md)1) prečno (cmd)2) ≥ 150 N ≥ 150 N Moč stika: Odpornost na razslojitev Porušitev: C, ni porušitve v stiku Strižna trdnost stika ≥ 600 N / 50 mm Trajnsot Odpornost na UV sevanje Ustreza (> 5’000 h / razred 0) Zmožnost prepogibanja pri nizkih temperaturah ≤ -25 °C
http://dop.sika.com

EKOLOŠKE, ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE (REACH) Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost ), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w)
PRAVNO OBVESTILO Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Za več informacij kontaktirajte:

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin

Tel: 01.580.95.34

Fax: 01.580.95.33

email: info@si.sika.com